Mensajes Balanbot

|  | Start | Type | Data | | | Check |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Byte 5 | Byte 4 | Byte 3 | Byte 2 | Byte 1 | Byte 0 |
|  | 0xAA | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0xAA |
| Ir hacia adelante | 0xAA | 0x03 | 0x01 | 0x01 | Velocidad |  |
| Ir hacia atrás | 0xAA | 0x03 | 0x02 | 0x01 | Velocidad |  |
| izquierda | 0xAA | 0x03 | 0x03 | 0x01 | Velocidad |  |
| derecha | 0xAA | 0x03 | 0x04 | 0x01 | Velocidad |  |
| stop | 0xAA | 0x03 | 0x00 | 0x01 | Velocidad |  |

Check byte: XOR operation: Byte0 = Byte1^Byte2^Byte3